	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Оборудование уличное
Romana 057.21.00

Примерный эскиз
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	Внешние размеры 

	
	
	Длина, мм (±70 мм)
	5608

	
	
	Ширина, мм (±70 мм)
	4642

	
	
	Высота, мм (±70 мм)
	2550

	
	
	Комплектация

	
	
	Сфера 57, шт.
	26

	
	
	Полусфера 57, шт.
	10

	
	
	Горка 1250, шт.
	1

	
	
	Ограждение горки, шт.
	1

	
	
	Боковина, шт.
	2

	
	
	Лаз труба, шт. 
	1

	
	
	Усиление, шт.
	1

	
	
	Площадка, шт. 
	2

	
	
	Лаз канатный подъем, шт.
	1

	
	
	Лаз фанерный подъем, шт.
	1

	
	
	Грунтозацеп для фанеры, шт.
	4

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Оборудование уличное должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие должно быть разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52169-2012. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным.
Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ Р 52169-2012 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. 
Каждое оборудование согласно ГОСТ Р 52169-2012 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия.

	
	Сфера 57

	
	
	Сфера должна состоять из двух пластиковых полусфер, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусферы представляют собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 102 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. Для скрепления двух полусфер между собой выполнены 4 отверстия диаметрами не менее 9,2 мм, которые расположены на расстоянии не менее 100 мм по осевом. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 2,5 мм. Представляет собой деталь крестообразной формы с полусферическими радиусными частями по четырем краям, радиусы не менее 28,5 мм. В радиусных частях выполнены отверстия-пазы размерами не менее 40х12 мм, всего 4 шт. Отверстия-пазы расположены от края крестообразных окончаний на расстоянии не менее 22 мм и расположены длинной стороной перпендикулярно крестообразным окончанием, которые позволяют регулировать угол установки кронштейна. 
Отверстия под крепления пластиковых полусфера закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм. 

	
	Горка 1250

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
Грунтозацеп горки, монтируемый к горке представляет собой стальной согнутый лист с габаритами 55х340х600 мм и толщиной 4 мм Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепа.

	
	Ограждение горки

	
	
	Должно представлять собой две панели из листа HDPE толщиной не менее 19 мм.
Панели должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к плоскости крепления ската горки к площадке.

	
	Площадка 

	
	
	Площадка выполнена из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм, габариты площадки не менее 863х900 мм. 

	
	Боковина

	
	
	Выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габариты общие не менее 1400х2400 мм. Имеет форму домика с наклонной крышей. В верхней части выполнено квадратное скругленное отверстие со сторонами 550 мм. В нижней части выполнены четыре треугольных паза высотой не менее 140 мм. 

	
	Лаз труба

	
	
	Гофрированная труба представляет собой лаз, с внутренним диаметром не менее 500 мм, длиной не менее 900 мм. Наружный диаметр гофры не менее 580 мм. Труба должна быть изготовлена с резом посередине впадины, с отсутствием заусенцев и острых кромок. Материал изготовления трубы гофрированной – полиэтилен низкого давления (либо эквивалент) имеющий повышенную стойкость к УФ-излучению и предназначенный для установки в уличных условиях. Труба гофрированная должна крепиться к фанерным элементам с внутренней стороны с помощью четырех пластиковых хомутов, которые охватывают гофру и удерживают ее

	
	Усиление

	
	
	Выполнено из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, габариты общие не менее 945х430 мм. 

	
	Грунтозацеп для фанеры

	
	
	Для крепления панелей боковых длинных по середине используется грунтозацеп, изготовленный из листа толщиной 2,5 мм, который представляет собой конструкцию из двух согнутых полукорпусов с отогнутыми лапками снизу. Габариты в сборе 700х99х65 мм

	
	Полусфера 57

	
	
	Полусфера должна состоять из пластиковой полусферы, кронштейна металлического и заглушек. 
Полусфера представляет собой корпусную деталь в виде пустотелой полусферы диаметром не менее 205 мм и высотой от плоскости до вершины радиуса не менее 98 мм. Внутри полусферы расположены ребра жесткости и посадочные места отверстий. 
Кронштейн металлический выполнен из листа металлического толщиной не менее 4 мм. Габариты 170х100 мм высотой не менее 59 мм. Кронштейн выполнены в виде усеченной окружности с вырезами и отогнутыми бортами. Борта имеют загнутые края друг к другу под углом 120 градусов. 
[bookmark: _GoBack]Отверстия под крепления пластиковой полусферы закрываются заглушками из пластика, диаметром не менее 25 мм по наружному бортику. Заглушка представляет собой деталь в виде цилиндра, усеченного с высокой стороной размером не менее 34 мм и низкой стороной размером не менее 9 мм

	
	Лаз канатный подъем

	
	
	Лаз должен предоставлять собой канатную сетку в виде трапеции, по которой возможен подъем на одну из площадок комплекса с нулевого уровня игрового комплекса. Размеры не менее – 1400х1000х1000мм. Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм).

	
	Лаз фанерный подъем

	
	
	Фанерный подъем состоит из фанерной панели и 4 хомутов пластиковых. Фанерная панель выполнена: габаритами не менее 1179х844 мм из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. В фанерной панели выполнены четыре паза размерами не менее 70х400 мм с радиусами закругления не менее 40 мм.
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