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	Детский игровой комплекс
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	Возрастная группа: 7+
Габариты комплекса должны быть не менее (ДхШхВ), 10880 х 6750 х 6650 мм. Комплекс должен представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для использования детьми. Изделие в сборе представляет собой трехъярусную конструкцию в виде башни состоящей из металлических каркасов трапециевидной формы соединенных между собой болтами М12 и обшитых снаружи стальной тросовой сеткой и деревянными брусками. Тросовая сетка изготовлена из металлического троса диаметром не менее 2 мм. С ячейками не менее 70х40 мм. Передвижение между ярусами осуществляется с помощью двух канатных лазов. 
Металлические детали должны быть с двухслойным покрытием: цинковый грунт + полимерная порошковая краска. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. 
Деревянные элементы имеют антисептическую пропитку и 2 слоя лака по дереву для наружных работ.
Монтаж производится путем бетонирования стоек.
Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65 +65 гр. С
Каркас металлоконструкций состоит из рам, кронштейнов и перекладин, скрепленных болтами М12 классом прочности не ниже 8,8. Рамы изготовлены из стальных профилей сечением 80х80х3 сваренных в форму трапеции. Перекладины изготовлены из стальных профилей сечением 80х80х3мм и 40х80х3мм. Кронштейны изготовлены из стального листа толщиной 3 мм. 
Деревянные элементы изготовлены из бруса клееного сечением 50х50 мм. Древесина имеет антисептическую пропитку и 2 слоя лака по дереву для наружных работ. Покрытие подчеркивает натуральную текстуру древесины, повышает водостойкость, атмосферостойкость деревянной поверхности, предотвращает образование плесени и защищает от ультрафиолета.
Внутри комплекса на втором и третьем ярусе имеется площадка. Передвижение между ярусами осуществляется с помощью двух канатных лазов. Пространственные сетки для лазания изготовлены из армированного шестипрядного каната диаметром не менее 16 мм. Канат состоит из полипропиленовых нитей и стальной проволоки. Отличается высокой гибкостью и повышенной прочностью. Концы канатов обжаты гильзами. Для соединения канатов применяется пластиковые соединители.
К башне присоединены две туннельные горки, изготовленные из качественного пластика ПНД. Малая горка присоединена ко второму ярусу башни, большая горка присоединена к третьему ярусу башни. Внутренний диаметр горки не менее 760 мм. Горки состоят из нескольких сегментов, соединенных между собой.
К каждой горке приставляется ограждение горки для безопасной эксплуатации.
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