	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
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	Игровой комплекс представляет собой два, соединенных между собой, шестигранника с предохранительными ограждениями для безопасности детей, которые полностью обхватываются рукой. К комплексу прилагаются горка и лаз. Все элементы устанавливаются на грунтозацепы, а крепежные элементы выполнены из материала, устойчивого к коррозии. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, мм 
	3986

	
	
	Ширина, мм
	3610

	
	
	Высота, мм
	2195

	
	
	Комплектация

	
	
	Элемент игровой «шестигранник двойной», шт.
	1

	
	
	Горка 1550, шт.
	1

	
	
	Лаз, шт.
	1

	
	
	Ограждение, шт.
	1

	
	
	Стыковка горки, шт.
	1

	
	
	Характеристики

	
	
	Возрастная группа, лет.
	7-14

	
	
	
Изделие должно устанавливаться методом бетонирования грунтозацепов и быть антивандальным. Антивандальность обеспечивается прочностью конструкции и использованием устойчивых к повреждениям (износу) материалов. Сферы, используемые в лазах и переходах, представляют собой крепежный элемент шарообразной формы, наружная оболочка которых выполнена из антивандального материала (ПНД ГОСТ 16338-77 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия»). Благодаря своей конструкции, формы шара, они предотвращают застревание элементов одежды и получение травм. Демонтаж этих элементов без специального инструмента невозможен. 
Крепление всех элементов конструкции осуществляется при помощи болтовых соединений с применением фиксатора резьбы, исключающих возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки, изготовленные из ПВД ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен высокого давления. Технические условия»
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью, что предотвращает коррозию металла.
Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность.
Качество поставляемой продукции соответствует требованиям стандартов, технических условий, установленных для данного вида продукции, в том числе должно соответствовать требованиям: ГОСТ 34614.1 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Общие требования безопасности и методы испытаний»; ГОСТ 34614.3 -2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок.  Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок»; 
Соответствует требованиям технического регламента в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017.







	
	
	Элемент игровой «шестигранник двойной»

	
	
	Представляет собой конструкцию из прямоугольных панелей и панелей шестигранной формы, которые соединены между собой металлическими кронштейнами. Шестигранник должен состоять из следующих элементов:
· шестигранники – 2шт.;
· грунтозацепы – 2шт.;
· высокие грунтозацепы – 2шт.;
· лаз – 1шт.;
· поручни – 2шт.;
· полусфера – 1шт.;
· накладки на полусферу – 2шт.;
· рамка круглая – 1шт.
Габариты шестигранника должны быть 3195х826х2700 мм.
Прямоугольная панель (контактная) размерами 826х734 мм изготовлена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. В панелях, которые установлены под углом с внешней верхней стороны, имеются отверстия для закрепления пластиковых зацепов и других боковых элементов.
Прямоугольная панель, которая устанавливается под углом, изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм и имеет размеры 826х734 мм.
Шестиугольная панель изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм и имеет габариты 1449х1256 мм. 
Наличники, изготовленные из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм, должны иметь габариты 735х86 мм.
На места, подверженные повышенному механическому воздействию, устанавливаются защитные пластиковые накладки. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились внизу отверстия (на одной панели установлены три накладки по центру). Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 109х30х39 мм. 
Для крепления шестигранника используется грунтозацеп, состоящий из двух отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 700 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. 
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шестиграннике. 
Высокий грунтозацеп должен состоять из двух отрезков трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм, длиной 1345 мм, которые сварены снизу с пластиной из листа толщиной 3 мм и габаритами 761х60 мм. Для придания жесткости между двумя трубами приваривается труба диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм.
Сверху к грунтозацепам приварены пластины из листа толщиной 2,5 мм с отверстиями для фиксации на шестиграннике. 
Поручень представляет собой гнутую трубу, диаметром 42 мм и толщиной стенки 1,8 мм, к торцу которой приварен фланец, изготавливаемый из листа, толщиной 3 мм и имеющий габариты 160х160 мм.
Лаз представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух гнутых труб диаметром 57 мм и толщиной стенки 3 мм, между которыми приварены 2 трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 2 мм.
В круглое отверстие на торцевой поверхности шестигранника устанавливается полупрозрачная полиэтиленовая полусфера с двумя пластиковыми накладками. Полусфера имеет габариты Ø650х160 мм и изготовлена из полиэтилена ВД по ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия», толщиной 4 мм. Накладки представляют собой полукруглые дуги из HPL пластика толщиной 12 мм и размером 720х360 мм.
Рамка круглая представляет собой сварную конструкцию из стальных труб диаметром 25 мм c толщиной стенки 1,5 мм, к которым на торцах приварены пластины из стального листа толщиной 3 мм. Рамка круглая должна иметь габариты Ø710х262 мм.


[bookmark: _GoBack]

	
	
	Горка 1550

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.

	
	
	Лаз

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
· панель лаза – 1шт.;
· зацепы – 4шт.;
· грунтозацепы – 2шт.
Габариты лаза должны быть 995х826х70 мм.
Панель лаза должна быть выполнена из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной 18 мм. На панели имеются отверстия для установки пластиковых зацепов.
Для придания жесткости конструкции к лазу монтируются грунтозацепы, состоящие из гнутого листа стали толщиной 2,5 мм и габаритами 832х80х80 мм. Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов.


	
	
	Ограждение

	
	
	Представляет собой конструкцию из двух стоек и «П» - образной перекладины. Все элементы выполнены из трубы из стали диаметром Ø33,5 и толщиной стенки 2,8 мм. Ограждение служит для безопасного пребывания на верхней панели шестигранника.


	
	
	Стыковка горки

	
	
	Стыковка горки представляет собой сварную конструкцию из двух стоек, перекладины, поперечены и двух отводов.
Габариты стыковки горки должны быть 780х700х137 мм.
Основа конструкции выполнена из стальной трубы прямоугольного сечения 80х40 мм и толщиной 3 мм.
Перекладина и отводы выполнена из трубы из стали диаметром 33,5 и толщиной стенки 2,8 мм.
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