	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Оборудование уличное

Примерный эскиз

[image: ]
	Внешние размеры 

	
	
	Длина, мм (±70 мм)
	12230

	
	
	Ширина, мм (±70 мм)
	6860

	
	
	Высота, мм (±70 мм)
	4685

	
	
	Комплектация

	
	
	Горка, шт.
	2

	
	
	Стойка горки, шт.
	1

	
	
	Канатный лаз, шт.
	32

	
	
	Площадка, шт.
	10

	
	
	Перекладина, шт.
	16

	
	
	Стойка, шт.
	16

	
	
	Ограждения, шт.
	28

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Комплекс игровой детский представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для развивающих занятий на открытом воздухе.
[bookmark: _GoBack]Конструкция обладает высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 34614.1-2019. 
Изделие должно крепиться анкерными болтами к бетонному основанию или раме, либо должно иметь крепление в виде забетонированных закладных труб. Изделие должно быть антивандальным.
Минимальный радиус закругления выступающих элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, предусмотренным требованиями ГОСТ 34614.1-2019 и позволяющими обеспечить безопасность конструкции.
Выступающие и доступные торцы труб при их наличии должны быть закрыты пластиковыми антивандальными заглушками.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. Анкерные болты либо крепежные изделия должны быть оцинкованы. 
Каждое оборудование согласно ГОСТ 34614.1-2019 комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия.

	
	Горка

	
	
	Горки выполнены в виде туннеля из пластиковых сегментов и соответствуют ГОСТ 34614.3-2019. Внутренний диаметр не менее 760 мм.
Сегментная горка состоит из сегментов в четверть диметра и выката с горки. Сегменты изготовлены из ПНД устойчивому к ультрафиолету. Крепятся сегменты при помощи болтового соединения М8. Крепеж дополнительно защищен антивандальными заглушками.
Начало спуска с горки расположено на высоте не менее 2900 мм. от поверхности площадки.

	
	Стойка горки

	
	
	Стойка горки изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенок не менее 3 мм. К трубе приварен захват, изготовленный из листа толщиной не менее 4 мм.
Горка крепится к стойке при помощи кронштейна. Кронштейн имеет сварную конструкцию и состоит из металлической профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенок не менее 3 мм, захвата из металлического листа толщиной не менее 4 мм и пластин из металлического листа толщиной не менее 6 мм.

	
	Канатный лаз

	
	
	Канатный лаз изготовлен из армированного каната Ø16 мм. в виде пространственной сети. Канаты крепятся между собой пластиковыми хомутами. Все элементы лаза устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
Канатные лазы крепятся к перекладинам при помощи пластиковых хомутов.

	
	Площадка

	
	
	Площадка изготовлена из фанеры ФОФ толщиной 18 мм. Лицевая часть площадки шершавая, для лучшего сцепления.
Площадка крепится к перекладине при помощи винтов М8.

	
	Перекладина

	
	
	Перекладина представляет собой трубу Ø57 мм, стенка 3 мм. С торцов трубы установлены фланцы для крепления к стойкам комплекса. Крепятся винтами М8, по четыре с каждой стороны.

	
	Стойка

	
	
	Стойка изготовлена из профильной трубы 80х40 мм. с толщиной стенки 2 мм. В верхней части стойка глушится пластиковой заглушкой, а в нижней части приварен фланец для крепления к грунтозацепам. Покрытие: краска порошковая, цвет согласно дизайн-проекту.

	
	Ограждения

	
	
	Ограждение представляет собой раму с установленной в неё металлической сеткой.
Рама изготовлена из металлического профиля 40х25 с толщиной стенки 1,5 мм.
Металлическая сетка имеет ячейки 55х55 мм с диаметром прутка 5 мм.
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