	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровой комплекс

Примерный эскиз

[image: ]
	Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены влагостойкой акриловой краской. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±50 мм
	11260

	
	
	Ширина, ±47 мм
	8675

	
	
	Высота, ±20,5 мм
	4120

	
	
	Комплектация

	
	
	Крыша 1, шт.
	2

	
	
	Крыша 2, шт.
	2

	
	
	Площадка 900, шт.
	6

	
	
	Лестница входная 950 мм, шт.
	1

	
	
	Горка 950 мм, шт.
	1

	
	
	Горка 1250 мм, шт.
	1

	
	
	Горка 1550 мм, шт.
	1

	
	
	Панель (с матем. выражениями), шт.
	1

	
	
	Лаз круговой 1, шт.
	1

	
	
	Лаз круговой 2, шт.
	1

	
	
	Лаз-лестница, шт.
	5

	
	
	Лестница, шт.
	1

	
	
	Лаз канатный, шт.
	1

	
	
	Лаз канатный (1), шт.
	1

	
	
	Лаз канатный (2), шт.
	1

	
	
	Ограждение 900 (1), шт.
	2

	
	
	Ограждение 900 (4), шт.
	6

	
	
	Ограждение площадки, шт.
	1

	
	
	Ограждение горки (650, 950), шт.
	1

	
	
	Ограждение горки (1250, 1550)
	2

	
	
	Переход 1800, шт.
	1

	
	
	Рукоход, шт.
	1

	
	
	Лаз винтовой, шт.
	1

	
	
	Стойка, шт.
	20

	
	
	Крыша 1

	
	
	Крыша представляет собой двускатное сооружение, устанавливаемое на 4 стойки комплекса. Вилки, через которые связываются ребра, располагающиеся между собой под прямым углом. Должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 2 мм. Ребра (2 шт.) должны изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Скаты (2 шт.) должны изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. Скаты и ребра должны быть окрашены атмосферостойкой краской. Фанерные детали собираются между собой с помощью металлических кронштейнов, изготовленных из стального листа толщиной не менее 2,5 мм. Габариты крыши в сборе – 1504х1406х524 мм.

	
	
	Крыша 2

	
	
	Крыша представляет собой четырехскатное сооружение, устанавливаемое на 4 стойки комплекса. Вилки, через которые связываются ребра (4 шт.), располагающиеся между собой под прямым углом, должны быть изготовлены из стального листа толщиной не менее 2 мм. Ребра должны изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Скаты (4 шт.) должны изготавливаться из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм. Скаты и ребра должны быть окрашены атмосферостойкой краской. Фанерные детали собираются между собой с помощью металлических кронштейнов, изготовленных из стального листа толщиной не менее 2,5мм. Габариты крыши в сборе – 1570х1570х910 мм.

	
	
	Площадка 900 мм

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. Толщина фанерного элемента не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 900*900 мм (±10 мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 900*900 мм.

	
	
	Лестница входная 950

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 4 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 786*1024*2147 мм (±20 мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1500 мм. К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. В боковинах должно быть расположено не менее одного декоративного овального отверстия размерами не менее 60*380 мм. Габаритные размеры боковин не менее 751*1689 мм. Ступени размерами не более 150*610 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. Толщина фанерного элемента не менее 15 мм. Ступени размерами не более 170*500 мм должны быть изготовлены из полиэтилена НД. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее 502 мм, ширина не менее 110 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен горизонтальный борт размерами не менее 64*498 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий отверстие между ступенями.

	
	
	Горка 950 мм

	
	
	Горка 950 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
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Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2080*394*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1253 мм и участка торможения длиной не менее 444 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=260 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 150 мм.
В нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 1840*992*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.

	
	
	Горка 1250

	
	
	Горка 1250 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 2950*685*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 1730 мм и участка торможения длиной не менее 510 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2333*1820*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.

	
	
	Горка 1550 мм

	
	
	Горка 1550 должна состоять из следующих элементов:
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепа – 1 шт.
- крепежа.
Скат горки должен иметь литую полую конструкцию из LLDPE линейного полиэтилена низкой плотности общими габаритами не менее 3550*690*703 мм. Рабочие поверхности горки гладкие, остальные поверхности шероховатые. В нижней части ската должен быть радиус закругления не более 50 мм. Скат должен состоять из стартового участка длиной не менее 378 мм, участка скольжения длиной не менее 2231 мм и участка торможения длиной не менее 673 мм. Радиус между стартовым участком и скольжения должен быть не менее R=340 мм, радиус между участком скольжения и торможения должен быть не менее R=410 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 185 мм.
В плоскости крепления ската горки к площадке и нижней плоскости ската установлены гайки закладные М8.
Габаритные размеры ската в смонтированном положении должны быть не менее 2856*2123*703 мм.
К нижней плоскости ската устанавливается грунтозацеп «П-образной» формы из листа толщиной 4 мм.

	
	
	Лаз круговой 1

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
-  поручень лаза – 2 шт.; 
- поручень – 6 шт.;
- угольник лаза наклонного – 2 шт.;
- дуга – 2 шт.;
- скоба лаза – 6 шт.;
- хомут – 2 шт.
Поручень лаза состоять из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм (наружный диаметр 48 мм) длиной не менее 1700 мм. К каждому поручню лаза должны быть приварены по три поручня, изготовленных из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 926 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок поручня должен составлять не менее 173 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 300 мм. Поручни должны быть приварены к трубе вертикально, с внутренней её стороны по месту прилегания, крайний поручень -  на расстоянии не более 64 мм от торца поручня лаза; расстояние между осями соседних поручней должно быть не более 300 мм.
Нижние скобы лаза должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2,8 мм длиной 1182 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Прямой горизонтальный отрезок скобы должен составлять не менее 428 мм, два вертикальных отрезка поручней должны быть не более 277 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 555 мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для беспроблемной установки в поручни двух соседних поручней лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. 
Для присоединения к каркасу площадки в оба поручня лаза с одного конца устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений нижние части двух дуг, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов нижние части этих дуг на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Дуги должны быть изогнуты под углом 55 градусов. Верхние части дуг должны быть присоединены к хомутам посредством резьбовых соединений для установки к каркасу площадки.
Для присоединения к грунтозацепам в нижние торцы обоих поручней лаза устанавливаются и закрепляются посредством резьбовых соединений угольники лаза, изготовленные из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм.  Для беспроблемной установки в поручни лазов верхние части угольников на расстоянии 80 мм от торцов должны быть обжаты до диаметра не более 40 мм.
Нижние части угольников устанавливаются в грунтозацепы и закрепляются посредством резьбовых соединений.

	
	
	Рукоход прямой

	
	
	Рукоход должен состоять из каркаса и хомутов.
Каркас рукохода должен состоять из:
- балка – 2 шт.;
- скоба – 2 шт.;
- поперечина -  3 шт.
Боковые балки должны быть длиной не более 1082 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм. Торцы балок должны быть приварены по периметру прилегания к двум скобам.
Поперечины длиной не более 597 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 26*2,8 мм. Торцы поперечин должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 от торцов и приварены по периметру прилегания к двум балкам перпендикулярно им на расстоянии не более 300 мм между осями поперечин.
Скобы должны представлять собой изогнутую в виде буквы «П» металлическую трубу размерами не менее 33,5*2,8 мм длиной не менее 1346 мм, расстояние между осями боковых частей должно составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 100 мм, угол гиба - 90 градусов.
На обоих концах боковых частей скобы на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 9 мм для последующей установки посредством резьбового соединения хомута. 
Габаритные размеры рукохода 1026*1926 мм. Присоединяется к стойкам при помощи хомутов и болтовых соединений

	
	
	Лаз-лестница

	
	
	Лаз - лестница должен состоять из каркаса и четырех хомутов. Устанавливается между стойками площадки игрового комплекса и закрепляется с помощью хомутов и резьбовых соединений.
Каркас должен состоять из двух стальных вертикальных стоек длиной не менее 1633 мм и стальных поперечин, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. 
Поперечины длиной 747±1 мм, должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм; с обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомута.
Стойки должны быть соединены между собой перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Оба конца перекладин должны быть приварены по периметру прилегания между стоек на расстоянии не более 300 мм между осями перекладин. Первая перекладина должна быть приварена на расстоянии не более 300 мм от оси поперечины.
Верхняя часть лаза играет роль ограждения для безопасного попадания на лазы и переходы со стороны площадки, нижняя часть играет роль лестницы для удобства попадания ребенка на площадку или лазы с нулевого уровня.

	
	
	Лестница

	
	
	Лестница должна состоять из двух стальных вертикальных стоек длиной не менее 2660 мм, не более 2665 мм, изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Стойки должны быть соединены между собой четыремя перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм. Оба конца перекладин должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин должно быть не более 300 мм. Расстояние от торца стоек до оси нижней перекладины должно быть 850 мм. Меж осевое расстояние вертикальных стоек 900 мм.
Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми заглушками. На нижних концах стоек должны быть установлены крышки из оцинкованной стали

	
	
	Лаз круговой 2

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- стойка – 1 шт.;
- скоба – 1 шт.;
- винт – 1 шт.
Габаритные размеры лаза должны быть не менее 1031*1026*1960 (от уровня земли в установленном виде) мм.
Центральная стойка лаза длиной не менее 2398 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм. Верхняя часть стойки должна быть приварена по периметру прилегания к скобе посередине. Скоба представляет собой изогнутую трубу длиной не менее 1950 мм, изготовленную из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм. Длина между осями боковых частей должна составлять 900 мм, радиус гиба должен составлять не более 100 мм.  На обоих концах боковых частей скобы на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены по одному сквозному отверстию диаметром 9 мм для последующей установки посредством резьбового соединения хомута, с помощью которого происходит фиксация лаза к стойке комплекса.
Винт должен быть изготовлен из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм, диаметр винтовой окружности должен быть не более 600 мм по осям, не менее 590 мм, высота витка винта должна быть не более 600 мм, не менее 590 мм. Верхняя часть винта должна быть поджата до половины диаметра и приварена по периметру прилегания к скобе посередине в месте приваривания центральной стойки

	
	
	Лаз кольцевой

	
	
	Лаз должен состоять из следующих элементов:
- кольцо – 8 шт.; 
- перемычка – 1 шт.;
- перекладина – 2 шт.;
- пластина – 1 шт.
Кольца лаза должны быть изготовлены из металлической трубы   размерами не менее 26,8*2,8 мм диаметром не менее 625 мм. Кольца должны быть приварены в верхних точках по периметру прилегания к перемычке на расстоянии не более 280 мм,  не менее 275 мм между осями колец. Перемычка должна быть длиной не менее 1990 мм, изготовлена из металлической трубы размером не менее 21,3*2,8 мм. В нижней части лаза конструкция из колец должна быть приварена к двум перекладинам, представляющим собой гнутую трубу размерами не менее 42,3*3,5 мм, радиус гиба между прямыми частями перекладин должен составлять не менее 120 градусов. При этом расстояние между верхним торцом перекладин и осью первого кольца должно быть не более 180 мм, не менее 175 мм. Расстояние между нижним кольцом и уровнем площадки должно составлять не более 365 мм, не менее 360 мм. К верхним торцам перекладин по всему периметру прилегания должна быть приварена металлическая пластина размером не менее 65*690 мм, изготовленная из металлического листа толщиной не менее 4 мм. Пластина лаза кольцевого посредством резьбовых соединений должна присоединяться к каркасу площадки.

	
	
	Стойки

	
	
	Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяются площадки и все встраиваемое оборудование комплекса

	
	
	Лаз канатный

	
	
	Лаз должен предоставлять собой канатную сетку в виде трапеции, по которой возможен подъем на одну из площадок комплекса с нулевого уровня игрового комплекса. Размеры – 1656х610х2277мм. Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16 мм).
Нижняя часть сетки бетонируется; верхняя – закрепляется на площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Лаз канатный (1)

	
	
	Лаз должен предоставлять собой канатную сетку «Паутина» 2700х1680 мм, устанавливаемую между платформами игрового комплекса и позволяющую подниматься по ней с нулевого уровня игрового комплекса на площадки и перелазить с одной площадки на противоположную.  Канатная сетка устанавливается с помощью резьбовых соединений на обоймах, смонтированных на стойках (Ø76 мм).  Канатная сетка должна быть изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16 мм).

	
	
	Лаз канатный (2)

	
	
	Лаз должен предоставлять собой канатную сетку в виде трапеции, которая натягивается между стойками (диаметр 76 мм) комплекса. Сетка через отводы закрепляется на шести обоймах на стойках комплекса. Размеры – 1800х1680х1080мм. Цвет, коушей, сборных соединений черный

	
	
	Панель (с математическими выражениями)

	
	
	Панель должна состоять из листа окрашенной фанеры с отверстиями и нанесенными математическими символами; девяти вращающихся окрашенных фанерных диска, с нанесенными на них цифрами; комплекта крепежных элементов.

	
	
	Переход 1800, шт.

	
	
	Переход состоит из четырех грунтозацепов, лаза канатного (состоит из двух ограждений и двух сеток), площадки, двух боковин с закрепленными на них 38-ю зацепами, образующими два скалолаза. Площадка соединяется с боковинами с помощью трех жестких гнутых связей. Вся конструкция располагается в пространстве между площадками (по стойкам 1800 мм), крепится к площадкам на стойках из трубы Ø76 мм с помощью отводов ограждения лаза канатного. Грунтозацепы, прикрепленные к боковинам с помощью резьбовых соединений, бетонируются в грунт игровой площадки.
Площадка и боковины должны быть выполнены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. Ограждение должно быть выполнено из трубы Ø33,5 мм, окрашенной полимерной порошковой эмалью методом запекания.

	
	
	Ограждение 900 (1)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку со стороны лаза канатного и лаза кругового и представляет собой поперечину длиной 747±1 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 9 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения хомутов, с помощью которых происходит фиксация ограждения к стойке комплекса. Две стойки длиной 757±1 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 21,3 мм. В верхней части стойки должен быть выполнен вырез радиусом не менее 17 мм. Верхние части стоек должны быть приварены по периметру прилегания к поперечине. Нижние части стоек должны быть присоединены к каркасу площадки посредством резьбовых соединений. Расстояние между осями стоек должно составлять не менее 630±10 мм.

	
	
	Ограждение 900 (4)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из боковины и двух хомутов.
Боковина должна соединяться с хомутами резьбовыми соединениями.
Боковина, изготовленная из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм окрашенную влагостойкими краской и лаком.

	
	
	Ограждение площадки

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного перехода с площадки на площадку при изменении их уровней и должно состоять из пластины, изготовленной из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Пластина должна иметь размеры не менее 710*295 мм.

	
	
	Ограждение горки (650, 950)

	
	
	Должно представлять собой две панели из листа HDPE толщиной не менее 19 мм.
Панели должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к плоскости крепления ската горки к площадке.

	
	
	Ограждение горки (1250, 1550)

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. 
Должно представлять собой панель из листа HDPE толщиной не менее 19 мм.
Панель должна иметь габаритные размеры 765*286 мм.
Верхняя часть панели должна быть скруглена радиусом 750 мм. В панели должны быть выполнены 2 овальных отверстия размерами 135*50 мм.
Панель должна крепиться к стойкам с помощью пластиковых хомутов.
Крепление к горке должно быть выполнено с помощью резьбового соединения к закладным гайкам в горке.
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