


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Детский игровой комплекс 131.08.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Детский игровой комплекс

[image: ]


*Примерный эскиз

ОКПД2
32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	
Игровой комплекс образует пространственную фигуру и включает в себя лаз панель, канатный лаз, три пластиковых кольца и два канатных подвеса, размещенных на горизонтальной трубе.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	
[bookmark: _GoBack]Стальные трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 2 мм покрыты полимерным порошковым покрытием. Канатный лаз изготовлен из полипропиленового каната диаметром 16 мм и пластиковых соединителей. Стальные трубы соединяются между собой с помощью алюминиевых хомутов. Панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, покрытой грунтовочным составом и краской на основе акрилата. Накладки на панели выполнены из HPL толщиной не менее 12 мм.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	
- стойка, шт. 3
- лаз канатный, шт.1
- лаз из пластикового кольца, шт.3
- канатный подвес, шт. 2
- лаз вертикальный, шт.1

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	4995 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	2666 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	3367 ± 50
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	1900
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 7 и не более 14
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Стойка
	
	
	

	
	
	13. 
	Диаметр опорных столбов
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	15. 
	Материал опорных столбов
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Метод установки
	
	Бетонирование стоек
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Опорные столбы бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее 850
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	19. 
	Особенности
	
	Стойки соединяются друг с другом при помощи алюминиевых хомутов, которые позволяют выбрать их необходимое положение при установке. Все торцы опорных столбов закрываются пластиковыми заглушками.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз канатный

	
	
	

	
	
	20. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде канатной сетки. Канаты соединены между собой пластиковыми и алюминиевыми соединителями. К концам канатов при помощи обжимаемой алюминиевой втулки присоединяются цепи для бетонирования в землю. Лаз закреплен между двумя стойками при помощи пластиковых хомутов. 

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз из пластикового кольца

	
	
	

	
	
	25. 
	Материал колец 
	
	Пластик LLDPE
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Диаметр внутреннего кольца
	мм
	600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Наружный диаметр 
	мм
	1122
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Толщина кольца
	мм
	136
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде кольца, которое закреплено на цепи при помощи такелажных скоб. Лаз закреплен на трубе при помощи алюминиевых хомутов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Канатный подвес
	
	
	

	
	
	31. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Материал захватов
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде каната, на который установлены три пластиковых захвата. Крепление к стойке происходит при помощи алюминиевого хомута. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз панель

	
	
	

	
	
	36. 
	Количество стоек
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Диаметр стоек
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	39. 
	Материал опорных столбов и труб
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	41. 
	Материал панели
	
	Фанера ФСФ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	42. 
	Толщина панели
	мм
	Не менее 18
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	43. 
	Покрытие панели
	
	Грунтовочный состав и краска на основе акрилата
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Особенности
	
	Конструкция выполнена в виде стойки, на которую при помощи пластиковых хомутов закреплена вертикальная панель из с тремя отверстиями большого диаметра, на которые установлены накладки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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