	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Канатная дорога
Примерный эскиз
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	Конструктивно канатная дорога должна быть выполнена в виде каната, натянутого между 2-ух металлических опор на четырех стойках, соединенных перекладиной, сиденья, роликового и натяжного механизма, платформы, каретки.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, мм (±30 мм)
	23830 

	
	
	Ширина, мм (±30 мм)
	2856

	
	
	Высота, мм (±30 мм)
	3500

	
	
	Комплектация

	
	
	Перекладина, шт.
	2

	
	
	Стойка, шт.
	4

	
	
	Опорная стойка, шт.
	4

	
	
	Каретка, шт.
	1

	
	
	Устройство крепления троса, шт.
	1

	
	
	Устройство натяжения троса, шт.
	1

	
	
	Подвесное сиденье, шт.
	1

	
	
	Канат, 
	1

	
	
	Тормозная пружина 0,9 м, шт.
	1

	
	
	Тормозная пружина 3 м, шт.
	1

	
	
	Сиденье
	1

	
	
	Площадка
	1

	
	
	Скат
	1

	
	
	Стойка площадки
	4

	
	
	Ограждение 1200
	1

	
	
	Ограждение боковое
	2

	
	
	Перекладина

	
	
	Перекладина представляет собой конструкцию из трубы диаметром 108 мм толщиной стенки 3 мм, длиной 494 мм с двумя приваренными к ней под углом 108° соединительными фланцами и кронштейном. В трубе имеется сквозное отверстие Ø30 мм. Фланец соединительный представляет собой конструкцию из листового металла толщиной не менее 3 мм, длиной 250 мм согнутую по радиусу для плотного примыкания к стойкам опор и имеет 4 отверстия Ø11 мм для соединения со стойками. Кронштейны выполнены из листа стального толщиной 4 мм, согнутого с двух сторон под углом 90°. Перекладины различаются между собой кронштейнами. Одна перекладина предназначена для опоры на стартовом участке, другая предназначена для опоры на финишном участке. Кронштейн перекладины для опоры стартового участка после гибки имеет размеры не менее 230х130 и отверстия: одно Ø30 мм и два Ø11 мм для крепления устройства натяжения троса. Кронштейн перекладины для опоры финишного участка после гибки имеет размеры не менее 159х95, одно овальное отверстие размерами 40х17 мм и два отверстия Ø17 мм для крепления устройства крепления троса.
Общий габарит перекладины – 586х243х166 мм.

	
	
	Стойка

	
	
	Стойки опор должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Концы трубы закрыты заглушками пластиковыми. У верхнего конца трубы имеются четыре сквозных отверстия Ø11 мм для соединения с перекладиной. Ниже имеются два сквозных отверстия Ø14 мм для соединения с опорной стойкой. Стойки различаются по длине. Стойка для опоры стартового участка длиной 5031 мм. Стойка для опоры финишного участка длиной 4490 мм.


	
	
	Опорная стойка

	
	
	Опорная стойка представляет собой конструкцию из трубы диаметром 76 мм толщиной стенки 2 мм, с приваренным к ней под углом 136° соединительным фланцем с одного конца, другой конец закрыт заглушкой пластиковой. Фланец соединительный представляет собой конструкцию из листового металла толщиной не менее 3 мм, длиной 204 мм согнутую по радиусу для плотного примыкания к стойке опоры и имеет 2 отверстия Ø13 мм для соединения со стойкой. Опорные стойки различаются по длине. Опорная стойка для опоры на стартовом участке длиной 4584 мм, опорная стойка для опоры на финишном участке длиной 3988 мм.

	
	
	Каретка

	
	
	Каретка представляет собой прочный корпус из нержавеющей стали, который оборудован полиамидными роликами с высококачественными шариковыми подшипниками внутри. Оборудована автоматическим тормозом: как только пользователь отпускает рукоятку или слезает с сиденья-диска, тормоз останавливает каретку. Габаритный размер (ДхШхВ): 299x266x59 мм

	
	
	Устройство крепления троса

	
	
	Устройство крепления троса представляет собой конструкцию из оцинкованной стали толщиной 5 мм. Габаритный размер (ДхШхВ): 145х140х70 мм.

	
	
	Устройство натяжения троса

	
	
	Устройство натяжения троса представляет собой конструкцию из оцинкованной стали толщиной 5 мм. Габаритный размер (ДхШхВ): 300х260х150 мм.

	
	
	Канат

	
	
	Канат выполнен из стального троса диаметром 10 мм и длинной 25 м. Один конец троса завершается стальным коушем для крепления на удерживающем устройстве, второй конец троса запаян для фиксации на устройстве натяжения троса.

	
	
	Тормозная пружина

	
	
	Спиральная тормозная пружина выполнена из нержавеющей стали с резиновым стопором на конце. Длинна пружины 3000 мм для установки на финишном участке, 900 мм для установки на стартовом участке.

	
	
	Сиденье

	
	
	Сиденье представляет собой диск в комплекте с цепью из нержавеющей стали с защитным рукавом из ПВХ.

	
	
	Площадка

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой прямоугольник 1310*1200 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее четырнадцати болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 1314*1424 мм

	
	
	Скат

	
	
	[bookmark: _GoBack]Скат должен состоять из плиты с двумя упорами и двух стоек. Плита и упоры должны быть изготовлены из фанеры ФОФ толщиной не менее 15 мм с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием. Плита должна иметь форму трапеции размерами не менее 1499 мм в нижнем основание, не менее 1080 мм в верхнем основании, не менее 892 мм боковые стороны. Один упор имеет размеры не менее 1165*60 мм, второй 1306*60 мм. Упоры крепятся к плите болтовыми соединениями. К плите должны быть присоединены две опоры, посредством вкапывания и бетонирования которых происходит установка ската на местности. Стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм согнутой под углом 120 градусов длиной не менее 1500 мм. С одного конца к стойке приварен фланец размерами 93х48 мм. Фланец должен быть выполнен из листового металла толщиной не менее 3 мм и иметь овальное отверстие, через которое при помощи резьбовых соединений скат присоединяется к площадке.


	
	
	Стойка площадки

	
	
	Стойка площадки должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наноситься методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами.


	
	
	Ограждение 1200

	
	
	 Ограждение представляет собой поперечину длиной 1080+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке площадки.  отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

	
	
	Ограждение боковое

	
	
	Ограждение представляет собой поперечину длиной 1190+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке площадки.  отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.
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