	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс
[image: Комплекс игровой _ 121]
	Изделие представляет собой сборную металлоконструкцию из отдельных соединительных модулей. Каждый модуль выполнен из металлического листа толщиной 4мм к которому прикручен брус с размерами 100х50х900. Модули соединяются между собой соединительными фланцами, и затягиваются винтами М8. Изделие устанавливается на подготовленный бетонированный участок, и закрепляется к бетону анкерными болтами.
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Деревянные элементы покрываются антисептической пропиткой, затем 2 слоя маслом по дереву для наружных работ.
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы оцинкованы.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Высота (мм) ±50 мм
	2700

	
	
	Длина (мм) ±50 мм
	5440

	
	
	Ширина (мм) ±50 мм
	[bookmark: _GoBack]4990

	
	
	Комплектация

	
	
	Рама радиусная малая
	10

	
	
	Рама короткая
	4

	
	
	Рама средняя
	4

	
	
	Рама длинная
	2

	
	
	Лаз канатный
	1

	
	
	Ограждение
	1

	
	
	Горка
	1

	
	
	Рукоход
	3

	
	
	Рама радиусная малая

	
	
	Представляет собой металлоконструкцию окрашенной полимерной порошковой эмалью, к которой прикручивается брус. Элемент выполнен в виде дуги и имеет внешние размеры 508х508х800.

	
	
	Рама короткая

	
	
	Представляет собой металлоконструкцию окрашенной полимерной порошковой эмалью, к которой прикручивается брус. Элемент выполнен в виде прямого участка и имеет размеры 100х408х800.

	
	
	Рама средняя

	
	
	Представляет собой металлоконструкцию окрашенной полимерной порошковой эмалью, к которой прикручивается брус. Элемент выполнен в виде прямого участка и имеет размеры 100х1020х800.

	
	
	Рама длинная

	
	
	Представляет собой металлоконструкцию окрашенной полимерной порошковой эмалью, к которой прикручивается брус. Элемент выполнен в виде прямого участка и имеет размеры 100х1326х800.

	
	
	Лаз канатный

	
	
	Лаз представляет собой канатную сетку в виде трапеции, по которой возможен подъем на одну из площадок комплекса. 
Размеры 500х1000х1950. Канатная сетка изготовлена из крученого армированного полипропиленового атмосферостойкого каната (Ø16мм).
Нижняя часть сетки крепится анкерными болтами; верхняя – закрепляется на площадке с помощью резьбовых соединений.

	
	
	Ограждение

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на платформе и состоит из:
Боковины 2шт
Перекладины 2шт
Перегородки 2шт
Боковина представляет собой гнутую металлическую трубу Ф33.5 окрашенной полимерной порошковой эмалью, в которой есть места крепления для перекладины и кронштейны, через которые боковина крепится к комплексу.
Перекладина представляет собой трубу Ф33.5 окрашенной полимерной порошковой эмалью, которая обжата с двух сторон для присоединения к боковине.
Перегородка представляет собой поперечный разделитель, который присоединятся к игровому комплексу через кронштейны и соединятся в средней части перекладины.

	
	
	Горка

	
	[image: KYP-71]
	Горка представляет собой пластиковое изделие, с размерами 1025х1765х300мм, в которой участок для скатывания выполнен виде волны и состоит:
Кронштейна 1шт
Панели 1шт
Пластины 1шт
Кронштейн представляет собой переходным элементом, который присоединятся к горке и к игровому комплексу.
Панель представляет собой элементом безопасности для детей на стартовом участке.
Пластина прикручивается к горке и служит для закрепления горки к бетону с помощью анкерных болтов.

	
	
	Рукоход

	
	
	Представляет собой гнутую трубу Ф33.5 на концах которого приварены кронштейны.
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