	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1

	Оборудование уличное
Примерный эскиз
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	Внешние размеры 

	
	
	Длина, мм (±70 мм)
	12572

	
	
	Ширина, мм (±70 мм)
	10193

	
	
	Высота, мм (±70 мм)
	6500

	
	
	Комплектация

	
	
	Металлический каркас
	1

	
	
	Обшивка каркаса (стены)
	1

	
	
	Горки сегментные
	3

	
	
	Канатные лазы
	5

	
	
	Ограждение горки
	3

	
	
	Гамак
	2

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Детский игровой, многофункциональный, тематический комплекс предназначен для интенсивной эксплуатации.
Возрастная группа 7-14 лет.
Габариты не менее 12572х10193х6500 мм (ДхШхВ).
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ 34614.1-2019.
Изделие в сборе представляет собой конструкцию в виде башни, состоящей из металлического каркаса, обшитый панелями HDPE толщиной не менее 19 мм и трех тоннельных горок. Башня имеет три яруса площадок, расположенных на высоте не ниже 300 мм, 2345 мм и 4400 мм. На площадках 2345 мм и 4400 мм установлены горки.
Внутри комплекса устанавливаются элементы в виде площадок, ограждений, поручней, перекладин и канатных лазов. Все площадки оснащены защитными, травмобезопасными ограждениями. В ограждениях установлены иллюминаторы из поликарбоната.
Канатные лазы изготовлены из армированного каната Ø16 мм.
Горки выполнены в виде туннеля из пластиковых сегментов и соответствуют ГОСТ 34614.3-2019. Внутренний диаметр не менее 760 мм.
Размер безопасной игровой зоны комплекса (зоны приземления) – не менее 1,5 м. до ближайшего препятствия от вертикальной проекции любой точки конструкции на зону приземления и 2 м. в зоне выката горки.
Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов
-65…+65 °С.


	
	Каркас
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	Каркас состоит из рамок и кронштейнов, скрепленных болтами М12 классом прочности не ниже 8,8. Рамки изготовлены из двух параллельных стальных профилей 80х40х2 сваренных в раму. Кронштейны изготовлены из стального листа толщиной 3 мм. Металлические части каркаса имеют двухслойное покрытие из цинкосодержащего грунта и порошково-полимерной краски.

	
	Обшивка каркаса (стены)
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	Стены обеспечивают безопасность игры на игровом комплексе. Стены изготовлены из HDPE панелей толщиной 19 мм. Настил изготовлен из HPL панелей толщиной 20 мм и имеет шероховатую поверхность для лучшего сцепления.

	
	Сегментная горка
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	Горки выполнены в виде туннеля из пластиковых сегментов и соответствуют ГОСТ 34614.3-2019. Внутренний диаметр не менее 760 мм.
Сегментная горка состоит из сегментов в четверть диметра и выката с горки. Сегменты изготовлены из ПНД, устойчивого к ультрафиолету. Сегменты крепятся при помощи болтового соединения М8. Крепеж дополнительно защищен антивандальными заглушками. 

	
	Ограждение горки

	
	

	Ограждение горки предназначено для предотвращения подъема играющих детей по внешней поверхности горки.
Ограждение состоит из стоек и щита.
Стойки изготовлены из трубы 80х40х3 мм. Покрытие: краска порошковая.
Щит может быть изготовлен из листа HDPE 19 мм.

	
	Канатный лаз

	
	

	Канатный лаз изготовлен из армированного каната Ø16 мм в виде пространственной сети. Канаты крепятся между собой пластиковыми хомутами. Все элементы лаза устойчивы к ультрафиолетовому излучению.

	
	Гамак

	
	

	Гамак изготовлен из армированного каната Ø16 мм в виде пространственной сети. Канаты крепятся между собой пластиковыми хомутами. Все элементы лаза устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
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