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1. Наименование объекта закупки: Детский игровой комплекс 131.09.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1
	
Детский игровой комплекс
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*Примерный эскиз

ОКПД2 32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	
Игровой комплекс образует пространственную фигуру и включает в себя тоннельный переход, вертикальный лаз в виде изогнутой трубы, горку и три канатных лаза с дисками, размещенных на горизонтальной трубе.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х 
	шт
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	
Стальные трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 2 мм покрыты полимерным порошковым покрытием.  Канатный лаз с диском выполнен в виде полипропиленового каната диаметром 16 мм, к которому закреплены диск и пластиковые захваты.  Горка выполнена из ограждений, которые выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм, покрытой грунтовочным составом и краской на основе акрилата, настила, который выполнен из фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм, ската, который изготовлен из пластика.  Лаз из гнутой трубы изготовлен из трубы диаметром 42 мм. Тоннельный переход изготовлен из пластикового сегментного тоннеля и стенок, которые выполнены из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, покрытой грунтовочным составом и краской на основе акрилата. Стальные трубы соединяются между собой с помощью алюминиевых хомутов. 

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	
- тоннельный переход, шт. 1
- лаз канатный с диском, шт.3
- лаз из гнутой трубы, шт.1
- горка, шт.1

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	8985 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	2715 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	2700 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	1959
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 7 и не более 14
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Тоннельный переход
	
	
	

	
	
	13. 
	Количество опорных столбов
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Диаметр опорных столбов
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	16. 
	Материал опорных столбов
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	18. 
	Тоннеля
	
	ПНД
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Материал стенок
	
	Фанера ФСФ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Толщина панели
	мм
	Не менее 18
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	21. 
	Покрытие стенок
	
	Грунтовочный состав и краска на основе акрилата
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	22. 
	Метод установки
	
	Бетонирование стоек и грунтозацепов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Особенности
	
	Переход выполнен из двух стоек, которым присоединены стенки, между которыми установлен пластиковый сегментный тоннель
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз канатный с диском

	
	
	

	
	
	24. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Материал диска
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	28. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде каната, на который установлен пластиковые три захвата и диск. Крепление к стойке происходит при помощи алюминиевого хомута. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз из гнутой трубы

	
	
	

	
	
	29. 
	Материал трубы
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Диаметр трубы
	
	Не менее 42 мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	31. 
	Толщина стенки трубы
	
	Не менее 2,8 мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	32. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде гнутой трубы, которая прикрепляется к стойке при помощи алюминиевого хомута
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Горка 

	
	
	

	
	
	34. 
	Материалы
	
	Пластик LLDPE, фанера ФОФ, ФСФ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	35. 
	Количество опорных столбов
	шт.
	2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Диаметр опорных столбов
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	37. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	38. 
	Материал опорных столбов и труб
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	40. 
	Высота горки
	мм
	Не менее 1250
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	41. 
	Длина ската горки
	мм.
	Не менее 1733
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	42. 
	Ширина ската горки
	мм.
	530
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	43. 
	Угол наклона участка скольжения горки
	
	Не менее 37 градусов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	44. 
	Особенности
	
	Горка с площадкой закреплены на двух трубах при помощи алюминиевых хомутов, лестница выполнена в виде труб, закрепленных на пластиковых хомутах.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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