


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Детский игровой комплекс 131.06.00
2. Место поставки и установки товара:
3. Описание объекта закупки:

	№
п/п
	Наименование Товара. 
Код ОКПД2. Изображение (при наличии)
	№
	Наименование характеристики
	Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям)
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Ед. изм.
	Значение характеристики
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
Детский игровой комплекс

[image: ]

*Примерный эскиз

ОКПД2
32.30.15.239 – «Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе, не включенный в другие группировки»
	1. 
	Описание
	
	
Игровой комплекс образует пространственную фигуру и включает в себя лаз, состоящий из трех вертикальных пластиковых колец, лаз панель, два канатных лаза с дисками, подвеса с захватом размещенный на горизонтальную трубу, опирающуюся на лаз панель.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Х
	шт.
	1

	
	
	2. 
	Материалы
	
	
Стальные трубы диаметром 76 мм и толщиной стенки не менее 2 мм покрыты полимерным порошковым покрытием. Лаз из трех колец выполнен из трех пластиковых колец, соединенных между собой цепями и закрепленных на стойках при помощи цепей и алюминиевых хомутов. Канатный лаз с диском выполнен в виде каната, к которому закреплены диск и пластиковые захваты.  Стальные трубы соединены между собой с помощью алюминиевых хомутов.
[bookmark: _GoBack]Панель выполнена из фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм, покрытой грунтовочным составом и краской на основе акрилата. Накладки на панели выполнены из HPL толщиной не менее 12 мм.

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	3. 
	Комплектация
	
	
- пирамида из четырех гнутых труб, шт. 1
- лаз из трех пластиковых колец, шт.1
- лаз панель, шт.1
- лаз канатный с диском, шт.2
- подвес с элементом для захвата, шт. 1

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	4. 
	Габаритные Размеры:
Длина
	мм.
	5335 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	5. 
	Габаритные Размеры:
Ширина 
	мм.
	3833 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	6. 
	Габаритные Размеры:
Высота 
	мм.
	3239 ± 50
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	7. 
	Критическая высота падения
	мм.
	1474
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	8. 
	Возрастная группа
	лет
	Не менее 7 и не более 14
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	9. 
	Назначенный срок службы
	лет
	12
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	10. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	мес.
	 12
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	11. 
	Оценка соответствия ТР ЕАЭС 042/2017
	
	Документ соответствия Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» ТР ЕАЭС 042/2017
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	12. 
	Маркировочная табличка
	
	Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Пирамида из четырех гнутых труб
	
	
	

	
	
	13. 
	Количество опорных столбов
	шт.
	3
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	14. 
	Количество горизонтальных труб
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	15. 
	Диаметр опорных столбов
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	16. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	17. 
	Материал опорных столбов
	
	Сталь
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	18. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	19. 
	Метод установки
	
	Бетонирование стоек
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	20. 
	Опорные столбы бетонируются на глубину
	мм.
	Не менее 850
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	21. 
	Особенности
	
	Стойки соединяются друг с другом при помощи алюминиевых хомутов, которые позволяют выбрать их необходимое положение при установке. Все торцы опорных столбов закрываются пластиковыми заглушками.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз из трех колец

	
	
	

	
	
	22. 
	Материал колец 
	
	Пластик LLDPE
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	23. 
	Материал хомутов для крепления на стойки
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	24. 
	Диаметр внутреннего кольца
	мм
	600
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	25. 
	Наружный диаметр 
	мм
	1122
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	26. 
	Толщина кольца
	мм
	136
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	27. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде трех колец, которые закреплены на цепи при помощи такелажных скоб. Лаз закреплен между стойками при помощи алюминиевых хомутов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Лаз панель
	
	
	

	
	
	28. 
	Количество стоек
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	29. 
	Диаметр стоек
	мм.
	76
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	30. 
	Толщина стенки трубы несущих стоек
	мм.
	Не менее 2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	31. 
	Материал опорных столбов и труб
	
	Сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	32. 
	Покрытие металлических элементов
	
	Полимерное порошковое покрытие нанесение методом запекания в заводских условиях.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	33. 
	Материал панели
	
	Фанера ФСФ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	34. 
	Толщина панели
	мм
	Не менее 18
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	35. 
	Покрытие панели
	
	Грунтовочный состав и краска на основе акрилата
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	36. 
	Особенности
	
	Конструкция выполнена в виде стойки, на которую при помощи пластиковых хомутов закреплена вертикальная панель из с тремя отверстиями большого диаметра, на которые установлены накладки.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Лаз канатный с диском

	
	
	

	
	
	37. 
	Материал каната
	
	Полипропилен, сталь
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	38. 
	Диаметр каната
	мм
	16
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	39. 
	Материал соединителей
	
	Пластик, алюминий
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	40. 
	Материал диска
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	41. 
	Особенности
	
	Лаз выполнен в виде каната, на который установлен пластиковые три захвата и диск. Крепление к стойке происходит при помощи алюминиевого хомута. 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
Подвес с элементом для захвата

	
	
	

	
	
	42. 
	Количество элементов
	шт.
	1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	43. 
	Материал захватов
	
	Пластик
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	44. 
	Материал хомутов крепления на трубу
	
	Алюминий
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	45. 
	Особенности
	
	Подвес представляют собой ручку, которая крепится к хомуту при помощи короткой цепи
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
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